# 软件环境搭建说明

1. 首先安装MFC/C++支持库等软件驱动环境。

安装文件路径：[\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\测试软件驱动](file:///\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\测试软件驱动)

根据安装说明文件 “测试软件驱动安装说明.txt”的提示进行安装。

1. 安装Windows office软件

安装文件路径：

[\\192.168.0.202\软件工具\office2007pro.2777680687\office2007pro\_chs\office2007pro\_chs](file:///\\192.168.0.202\软件工具\office2007pro.2777680687\office2007pro_chs\office2007pro_chs)

点击可执行文件 “setup.exe”进行安装，按提示输入产品密钥：DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8 即可进行安装。

1. 安装USB转串口驱动

安装文件路径：[\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\R232 USB转串口驱动](file:///\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\R232%20USB转串口驱动)

点击可执行文件 “prolific\_pl2303\_238\_xp\_1221.exe”进行安装即可

1. 将整个 “Ctrl”目录文件拷贝到 D盘的根目录下
2. 若第4步两个方法都失败，并出现 “应用程序配置不正确”的错误，则需要安装VS2008的驱动。

安装文件路径：[\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\应用程序配置不正确](file:///\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境\应用程序配置不正确)

点击打开该目录下的文件 “vcredist\_x86.exe”进行安装。安装成功后重复第4步。

1. 点击开启调测软件，若出现 “找不到 WINUSB.DLL文件”的错误，则将 [\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境](file:///\\192.168.0.202\内部公共盘\陆永健--软件环境%20) 目录下的 “winusb.dll”文件拷贝到 “C:\WINDOWS\system32”目录中。

**完成以上步骤之后软件的环境已经搭建完成，可以开始使用该软件，关于如何使用该软件，请参考“软件操作说明”**